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第1章 询价通知书

项目概况

江苏省水利勘测设计研究院有限公司安全监测设施采购及安装项目的潜在供应商应在（http://www.jsssy.com/）获取询价文件，并于2026年9月30日10：00（北京时间）前提交响应文件。江苏省水利勘测设计研究院有限公司将于 2026年9月30日10：00（北京时间）组织开标。
1 项目概况及采购内容

1.1项目名称：江苏省水利勘测设计研究院有限公司安全监测设施采购及安装项目；

1.2项目编号：SYZX-2026-03

1.3本次招标分2个标段，招标内容如下：

1标段（标段编号：SYZX-2026-03/01）：闸门启闭机安全监测其附属设备的采购及安装。

2标段（标段编号：SYZX-2026-03/02）：人工智能应用服务器及相关设备。

本项目1标段、2标段为同一批次招标项目，同一供应商可以同时参加其中的1个或以上标段的报价，但只允许被推荐为第一成交候选人1次，并按最高限价由高到低的顺序依次推荐，其余标段参与评审但不再被推荐为成交候选人。供应商自行选择分别填写，单独制作报价文件。
1.4采购需求：所有产品的供货、运输（送至采购人指定安装位置）、安装等服务内容，具体要求详见第3章采购要求。

1.5合同履行期限：本工程工期35天。

1.6质保要求：2年。

1.7本项目不接受联合体。
2 资格要求

2.1企业法人有效的营业执照；

2.2法定代表人授权委托书。 

3 报价文件提交截止时间

3.1截止时间：2026年9月30日10：00（北京时间）截止时间后送达的予以拒收。

3.2报价文件的份数：正本 一 份，副本 两 份。应装订成册，加盖公章并密封。密封袋的封皮上写明询价单位名称、项目名称、标段名称、报价单位名称，并注明“本报价文件不得于2026年9月30日10：00以前开封”字样；在封口处应有报价单位公章。
3.3提交方式：纸质文件加盖公章采用密封方式邮寄至江苏省水利勘测设计研究院有限公司（地址：江苏省扬州市邗江区吉安路209号吉安大厦1308室，收件人：冷工，电话：15705270936）。

4 联系方式

采购人：江苏省水利勘测设计研究院有限公司
地  址：江苏省扬州市邗江区吉安路209号吉安大厦1号楼
联系方式：0514-89710567
第2章  报价须知

1．供应商应具备所报价产品生产、销售经营权，信誉好，有经营实力，具有良好的工作业绩和履约记录。

2．供应商不得互相串标，否则一经发现，采购人将取消其供货资格。谢绝联合报价。

3．供应商有责任按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4．如供应商仅一个，将视为报价失败，采购人将重新组织报价。

5．如报价被采纳，供应商应在采购人通知期限内与采购人签订合同，逾期将视为弃权，采购人有权选择其他供应商。

6．报价文件应包括下列部分： 

（1）报价书；

（2）资信材料至少应包括：①营业执照复印件、②法定代表人（负责人）身份证明书或法定代表人授权委托书；

（3）供应商关于资格的声明函。

7．供应商应根据采购要求进行单价报价。

8．报价材料的签署及有关要求

（1）报价文件须打印并由供应商法人代表或由其授权的代表签字确认，并加盖供应商法人章。

（2）报价文件应密封后在采购人要求的时间内送达。

第3章  采购要求
1 报价方式

本次采用 固定总价 报价方式，总价一次包死，结算时不调整。所报总价应为综合各种因素后的综合报价。报价人应充分考虑各类市场风险，并计入报价，报价单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2 定标办法

采用最低投标价法。按评审价格的由低到高排序推荐成交候选人排序。采购人根据招投标小组推荐的排序确定1名成交供应商。

3 产品名称、配置、数量

本项目产品设备型号、数量见下表，凡报价高于最高限价的均为无效报价。

1标段（标段编号：SYZX-2026-03/01）

采购内容：闸门启闭机安全监测，最高限价219150元。

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	应力传感器
	额定电阻120Ω，量程（应变）3×10-3，可承受最大水压1MPa，温度范围-20℃~60℃,防护等级IP68。
	只
	9
	

	2
	三向加速度传感器
	安全过载不低于1000%，频响范围（23℃）DC-15kHz，耐水压不低于1MPa，允许使用温度范围-20℃~60℃；防护等级IP68。
	只
	12
	

	3
	倾角传感器
	测量范围±88°，测量轴X-Y双轴，绝对精度0.003°，分辨率0 .001°，防水等级IP68，配合安装灌胶保护罩密封耐水压不低于1MPa。
	只
	3
	

	4
	单向加速度传感器
	安全过载不低于1000%，频响范围（23℃）DC-15kHz，允许使用温度范围-20℃~60℃；防护等级IP68。
	只
	6
	

	5
	钢丝绳监测
	钢丝绳断丝监测传感器，电涡流法传感器
	套
	3
	

	6
	数据采集模块
	采集模块支持全通道同步并行方式触发采样，实时采集、选择存储的数据处理机制，采用同步采集模式。
	套
	3
	

	7
	数据采集箱
	500mm×600mm×250mm采集箱，包括开关电源、浪涌保护器、温度控制器、风扇及配套附件辅材。
	台
	1
	

	8
	工业一体机
	主流芯片组；500存储硬盘；8G以上DDR3内存；IntelG41集成GMA X4500以上图形控制器（含显示功能）；10/100/1000Mbps网络；系统工作温度0℃～40℃，存储温度-20℃～60℃，相对湿度10%～95% @40℃无冷凝，工作振动1Grms/5~500Hz/工作状态下。
	台
	1
	

	9
	在线监测系统软件
	包括实时监测、历史与趋势、健康状态评价、故障诊断分析软件等
	套
	1
	

	10
	传感器线缆
	信号线、电源线、网络线等
	套
	3
	

	11
	线缆收放装置
	采用弹力式电缆卷筒，无需外力及供电，自动收放电缆。每扇闸门启闭机一套
	套
	3
	

	12
	安装辅材
	
	项
	1
	总价承包


	13
	安装调试
	
	项
	1
	总价承包


以上项目含运输（送至采购人指定安装位置）、安装及调试，拟定传感器平均安装于22、32及44号孔闸门启闭机上，每孔闸门宽度10米。数据采集模块及采集箱设置在启闭机房内，闸门启闭机传感器线缆均接至启闭机房内的数据采集模块上。

从采集箱（采集模块）需布设通信线缆（或网线）至桥头堡中控室的服务器柜内，确保数据连接到中控室服务器。各类设备的安装支架、配件、防护设备、临时措施等均由投标人提供。

现场设备及线缆的布置、安装、防护应不影响现有设备运行和满足保护新装设备线缆安全耐久使用需求。

2标段（标段编号：SYZX-2026-03/02）

采购内容：人工智能应用服务器及相关设备，最高限价228000元。

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	AI服务器
	2颗芯片  32核 主频2.7GHz/64GB DDR4 RDIMM*2/480GB RI 2.5 SSD/H460-B1  支持raid0,1,10/4*GE/含GPU套件/≥2×RTX 4090D 24G/电源1300W*2/滑轨/三年
	台
	1
	

	2
	应用服务器
	1颗芯片 ，CPU基础主频≥2.5GHz，CPU物理核心数≥16核，CPU三级缓存≥32MB，支持超线程技术，线程数量≥32；高强度工业级机箱：机架式；内存配置：≥32G DDR4；硬盘配置：≥2T；显卡：PCI-E 2G显卡；声卡：独立声卡；串行接口板；2个10/100/1000M以太网口，1个串口，4个USB口；DVD-ROM光盘驱动器；键盘、鼠标
	台
	1
	

	3
	显示器
	34寸，32:9彩色液晶显示器
	台
	1
	

	4
	操作系统
	国产正版服务操作系统
	套
	2
	

	5
	服务器机柜
	面宽600、深度1000，高度不小于2000，黑色、玻璃门。
	套
	1
	


以上项目含运输（送至采购人指定安装位置）、安装及调试。

4 合同履行期限：

本工程工期35天。
5 服务要求
所有产品的供货、运输（送达至采购人指定地点并卸货）、安装、调试等服务内容。

6 质保期

质保要求：2年。从工程完工验收合格之日起计算。
第4章  报价文件格式

附件1：封面

报  价  文  件
项 目 名 称：               

项 目 编 号：               

标 段 名 称：               

标 段 编 号：               

采购人：江苏省水利勘测设计研究院有限公司

供应商名称：               

日      期：               

附件2
报  价  书

致：江苏省水利勘测设计研究院有限公司 

（1） 根据已获取的 江苏省水利勘测设计研究院有限公司安全监测设施采购及安装项目 询价文件，我单位经研究询价文件后，对     标段（编号：SYZX-2026-03/  ）做出报价如下：

报价：（大写，含税）           （小写，含税）¥      元 。

标段1：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌、型号、产地

	1
	应力传感器
	额定电阻120Ω，量程（应变）3×10-3，可承受最大水压1MPa，温度范围-20℃~60℃,防护等级IP68。
	只
	9
	
	
	

	2
	三向加速度传感器
	安全过载不低于1000%，频响范围（23℃）DC-15kHz，耐水压不低于1MPa，允许使用温度范围-20℃~60℃；防护等级IP68。
	只
	12
	
	
	

	3
	倾角传感器
	测量范围±88°，测量轴X-Y双轴，绝对精度0.003°，分辨率0 .001°，防水等级IP68，配合安装灌胶保护罩密封耐水压不低于1MPa。
	只
	3
	
	
	

	4
	单向加速度传感器
	安全过载不低于1000%，频响范围（23℃）DC-15kHz，允许使用温度范围-20℃~60℃；防护等级IP68。
	只
	6
	
	
	

	5
	钢丝绳监测
	钢丝绳断丝监测传感器，电涡流法传感器
	套
	3
	
	
	

	6
	数据采集模块
	采集模块支持全通道同步并行方式触发采样，实时采集、选择存储的数据处理机制，采用同步采集模式。
	套
	3
	
	
	

	7
	数据采集箱
	500mm×600mm×250mm采集箱，包括开关电源、浪涌保护器、温度控制器、风扇及配套附件辅材。
	台
	1
	
	
	

	8
	工业一体机
	主流芯片组；500存储硬盘；8G以上DDR3内存；IntelG41集成GMA X4500以上图形控制器（含显示功能）；10/100/1000Mbps网络；系统工作温度0℃～40℃，存储温度-20℃～60℃，相对湿度10%～95% @40℃无冷凝，工作振动1Grms/5~500Hz/工作状态下。
	台
	1
	
	
	

	9
	在线监测系统软件
	包括实时监测、历史与趋势、健康状态评价、故障诊断分析软件等
	套
	1
	
	
	

	10
	传感器线缆
	信号线、电源线、网络线等
	套
	3
	
	
	

	11
	线缆收放装置
	采用弹力式电缆卷筒，无需外力及供电，自动收放电缆。每扇闸门启闭机一套
	套
	3
	
	
	

	12
	安装辅材
	总价承包
	项
	1
	
	
	

	13
	安装调试
	总价承包
	项
	1
	
	
	

	　

合计（元）

　
	　


注：以上报价含运输、安装及调试。并提供1-9项设备的产品说明书和图片，确保满足招标文件技术参数。
标段2：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	品牌、型号、产地

	1
	AI服务器
	2颗芯片  32核 主频2.7GHz/64GB DDR4 RDIMM*2/480GB RI 2.5 SSD/H460-B1  支持raid0,1,10/4*GE/含GPU套件/≥2×RTX 4090D 24G/电源1300W*2/滑轨/三年。含国产正版操作系统
	台
	1
	
	
	

	2
	应用服务器
	1颗芯片 ，CPU基础主频≥2.5GHz，CPU物理核心数≥16核，CPU三级缓存≥32MB，支持超线程技术，线程数量≥32；高强度工业级机箱：机架式；内存配置：≥32G DDR4；硬盘配置：≥2T；显卡：PCI-E 2G显卡；声卡：独立声卡；串行接口板；2个10/100/1000M以太网口，1个串口，4个USB口；DVD-ROM光盘驱动器；键盘、鼠标。含国产正版操作系统。
	台
	1
	
	
	

	3
	显示器
	34寸，32:9彩色液晶显示器（直面屏）
	台
	1
	
	
	

	4
	操作系统
	国产正版服务操作系统
	套
	2
	
	
	

	5
	服务器机柜
	面宽600、深度1000，高度不小于2000，黑色、玻璃门。
	套
	1
	
	
	

	　

合计

　
	　


注：以上报价含运输、安装及调试。并提供产品说明书和图片，确保满足招标文件技术参数。
注：1.本项目1标段、2标段为同一批次招标项目，同一供应商可以同时参加其中的1个或以上标段的报价，只能中一个标段。供应商自行选择分别填写，单独制作报价文件。
2.合计总价应等于单价*数量，否则将视为无效报价。
（二）我单位保证按照贵单位的要求完成询价文件的全部内容。

（三）我单位接受贵单位任何的定标结果且不必做解释或说明。

（四）如我方有幸成交，我方能够提供增值税专用发票。

（五）本项目项目负责人，姓名：             联系方式：        。

3．自报价截止之日起有效期为10个工作日。

供应商：         （公章） 

法人代表/授权代表人签署：

日期：    年   月    日

附件3
法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

                           





单位性质：

                           






地    址：

                               





成立时间：             年               月                日

经营期限：
                                             

姓    名：            性别：       年龄：          职务：
         
系                                           的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：                      （盖公章）
日    期：       年       月        日

附件4

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我            （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我单位授权代表（即代理人），以本公司的名义参加         组织实施的编号为              号的询价活动。授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，我均予以承认。

在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代表：（签字）

                                                   年    月     日

附法定代表人和授权代表身份证复印件

附件5

供应商关于资格的声明函

             ：

我单位愿参加本次 项目名称：               项目编号：         

标段名称：               标段编号：         询价采购活动。我单位在报价文件中所有关于资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：

附件6

附营业执照等



